	項目
	良
	否

	設備種別
	□低圧発電　□高圧発電
	
	

	機器種別
	□固体高分子型　□リン酸型　□溶融炭酸塩型　□固体酸化物型
□その他　　　　　　　
	
	

	工事種別
	
	
	

	設置場所
	□　　　階　　□屋上　　□屋外
	
	

	電圧
	□105　□210　□415　□6,600　□その他　　　　Ｖ
	
	

	出力
	　　　　　ｋＷ
	
	

	キュービクル該否
	□該当　□非該当
	
	

	非常電源該否
	□非常電源該当　□非常電源非該当
容量計算書の添付（□有　□無）
	
	

	熱源区分
	□灯油　□重油　□その他の液体燃料　　　　　
□都市ガス　□ＬＰガス　□その他の気体燃料　　　　　
	
	

	設置室
	構造　
壁　（□耐火　□準耐火　□不燃）　天井（□耐火　□準耐火　□不燃）
　　開口部（□防火戸　□特定防火設備の防火戸）
　　換　気　　□自然換気（□ＦＤ付）
　　　　　　　□機械換気（ダクト　□ＦＤ付　□耐火被覆）
　　ケーブル等の貫通部（□大臣認定　□不燃区画　□その他　　　）
	
	

	電気方式
	□発電専用　□発電＋熱供給　□その他発電
	
	

	安全措置
	対震装置（□無　□有）
型式番号　　　　　　　設置位置（□本体　□室内）　製造会社　　　　　　　
	
	

	
	□自動停止（□改質器温度異常　□換気装置異常）
□炎検知装置　　□立ち消え安全装置　□空だき防止装置　　□自動温度調節装置
□過熱防止装置　□停電時安全装置　　□自動ガス遮断装置　□その他　　　　　　　
	
	

	燃料配管
	材質（□鋼管　□銅管　□その他）　配管方法（□露出　□埋設　□隠ぺい）
	
	

	燃料タンク
	容量　　　　Ｌ　材質（□鋼板　□その他　　　　）　板厚　　ｍｍ 
固定方法（□ボルト固定　□溶接　□その他）　本体からの水平距離　　　　ｍ
	
	

	排気筒
	貫通部の構造［遮熱材料（□無　□有）　□その他　　　　　　］
	
	

	燃焼空気
取入口等
	給気口面積（　　　ｃｍ２）　給気口位置（床面から　　　ｃｍ）
給気ファン（給気量　　　ｍ３／h）　給気ファンの位置（床面から　　　ｃｍ）
	
	

	耐　震　措　置
	耐震クラス□Ｓ　□Ａ　□Ｂ　アンカーボルト　　　φ×　　　本
	
	

	消火設備
	
	
	

	警報設備
	
	
	

	その他
	非常電源の認定番号　　　　　　　　　　　製造者名　　　　　　　　　
	
	


燃料電池発電設備 概要表
備考　１　□欄は該当するものに☑し、下線部分には該当する内容を記入すること。
２　良否欄は、記入しないこと。
３　火災予防条例（昭和56年条例第98号）第11条の区画ごとに作成すること。
４　キュービクルは「キュービクル式変電設備等の基準」（平成24年浦安市消防本部告示第５号）　　
　に適合したものとすること。
（日本産業規格Ａ４）

