
変電設備 概要表
	項目
	良
	否

	
	
	
	

	設備種別
	□高圧変電　□特別高圧変電　□借用変電
	
	

	工事種別
	
	
	

	設置場所(階)
	□　　　　階　　□屋上　　□屋外
	
	

	電圧
	□6,600　□22,000　□66,000　□その他 　　　　　　　 Ｖ
	
	

	出力
	　　　　　ｋＶＡ×(□0.8､□0.75､□0.7)＝ 　　　　　ｋＷ
	
	

	キュービクル該  否
	□該当　□非該当
	
	

	非 常 電 源 該  否
	□該当(非常電源専用受電設備)　□非該当(一般変電)
	
	

	消火設備
	
	
	

	設　　　置　　　室
	構造　　
壁　（□耐火　□準耐火　□不燃）
　　　天　井（□耐火　□準耐火　□不燃）
　　　開口部（□防火戸　□特定防火設備である防火戸)
　　　換　気　□自然換気(□ＦＤ付)
　　　　　　　□機械換気(ダクト　□ＦＤ付　□耐火被覆）　
　　　ｹｰﾌﾞﾙ等の貫通部（□大臣認定　□不燃区画　□その他 　　　)
	
	

	電 　気　 方 　式
	□１回線受電　□本線予備線　□ループ受電　□ｽﾎﾟｯﾄﾈｯﾄﾜｰｸ
	
	

	機器種別
	□油入変圧器　□乾式ﾓｰﾙﾄﾞ式変圧器　□ｶﾞｽ絶縁式変圧器
□その他の乾式等変圧器　□油･乾混在変圧器
□油入主体変電設備　□乾式主体変電設備　□その他の変電設備
	
	

	設備概要

	受電用遮断器
（□ＶＣＢ □ＯＣＢ □ＡＣＢ □ＬＢＳ □ＰＦ □その他         ）
主変圧器容量
３φ３Ｗ　　　　　ｋＶＡ　　　１φ３Ｗ　　　　　ｋＶＡ
３φ３Ｗ　　　　　ｋＶＡ　　　１φ３Ｗ　　　　　ｋＶＡ
３φ３Ｗ　　　　　ｋＶＡ　　　１φ３Ｗ　　　　　ｋＶＡ
＿φ　Ｗ　　　　　ｋＶＡ　　　　φ　Ｗ　　　　　ｋＶＡ
進相コンデンサ
（□油入 □油入密封方式 □乾式 □ﾓｰﾙﾄﾞ □ｶﾞｽ絶縁 □その他　　）
　進相コンデンサの容量３φ３Ｗ　　　　　ｋＶａｒ×　　　　台
　進相コンデンサの容量３φ３Ｗ　　　　　ｋＶａｒ×　　　　台
リアクトル
（□油入□油入密封方式□乾式□ﾓｰﾙﾄﾞ□ｶﾞｽ絶縁□その他 　     　）
ＶＣＴ（□油入 □乾式 □ﾓｰﾙﾄﾞ□ｶﾞｽ絶縁 □その他 　　　 　　　）
制御用蓄電池のキュービクルの該否（□該　□否）
保護協調に関する説明書添付（□有　□無）
	
	

	耐震措置
	耐震クラス□Ｓ　□Ａ　□Ｂ　アンカーボルト　　　　φ×　　　本
	
	

	監　 視　 室 　等
	□有　□無

	その他
	非常電源の認定番号　　　　　　　　　  製造者名　　　　　　　　　


備考　１　□欄は該当するものに☑し、下線部分には該当する内容を記入すること。
２　良否欄は、記入しないこと。
３　火災予防条例（昭和56年条例第98号）第11条の区画ごとに作成すること。
４　キュービクルは「キュービクル式変電設備等の基準」（平成24年浦安市消防
　本部告示第５号）に適合したものを該当とする。
（日本産業規格Ａ４）

