
サウナ設備 概要表
	項目
	良
	否

	設備種別
	□サウナ　 □ 対流型電気サウナ設備　□ 対流型蒸気サウナ設備　
□ 放射型サウナ設備　　　□ 放射型電気サウナ設備　
□小規模サウナ設備
	
	

	工事種別
	
	
	

	設置室
	区　画
構造等
	設置位置（　　　階　　　　　　）　設置室面積　　　　　㎡
不燃区画［□区画有　□区画無　□その他］
開 口 部［□防火戸　□特定防火設備の防火戸］
	
	

	
	内　装
	下地［□特定不燃　□その他（　　）］　仕上［□特定不燃　□その他（　　　　）］
	
	

	換気等
	給気口面積　　　　㎠　 床面からの距離　　  cm　 ダンパー［□ 無　□ 有］
排気口面積　　　　㎠　 床面からの距離　　  cm　 ダンパー［□ 無　□ 有］
	
	

	熱源種別
	· 液体［□灯油　　  □重油　　  □その他の液体］
· 気体［□都市ガス  □ＬＰガス  □その他の気体］
· 固体［□まき　　  □石炭　    □その他の固体］
□電気
□その他（蒸気等）
	
	

	設備容量等
	ヒーター　　　　㎾×　　　　個（計　　　　　㎾）ガス入力　　　　　　　㎾　
据付け面積　　　　　㎠（奥行　　　　　㎝×幅　　　　　㎝）
	
	

	燃焼制御室
	設置位置（　　　階　　　 ）　区画［□防火区画　□不燃区画　□その他（　　　　）］
制御装置［□燃料遮断弁　□燃焼用ファン　□その他　　　　　　　　　　　　）］
空気収入口（場所　　　　　面積　　　㎠）　排気筒（場所　　　　　面積　　　㎠）
	
	

	防熱板
	材質（　　　　　　　）　天井面からの距離（　　　　　　　㎝）
	
	

	安全装置
	□自動停止装置（温度ヒューズ（　　　　℃））　 □サーモスタット　
□自動ガス遮断装置　□その他（　　　　　　　）
	
	

	電気配線
及び工事
	電線［(□ ＭＩケーブル  □けい素ゴム絶縁ガラス編組電線（ＬＫＧＢ）］
工事［(□ケーブル □金属管（埋設　　　　㎝））　□その他の断熱措置（　　　）］設置工事（第　　　　　種設置工事）
	
	

	耐震措置
	設計用標準震度［耐震クラス□Ｓ □Ａ □Ｂ］　アンカーボルト　　φ×　　　本
	
	

	消火設備
	
	
	

	警報設備
	
	
	

	排煙設備
	排煙設備の有無［□有　□無］
	
	

	避難通路
	□直通階段　□避難階段　□特別避難階段　
	
	

	そ　の　他
	


備考　 １　該当するものを☑し、下線部分には該当する内容を記入すること。
　　 　　２　良否欄は、記入しないこと。
（日本産業規格Ａ４）

